|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOM-004-STPS-1999. SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE UTILICE EN LOS CENTROS DE TRABAJO.** | | | | |
| Requisitos | Cumple | No Cumple | N/A | Observaciones |
| **5. OBLIGACIONES DEL PATRON** | | | | |
| Elaboran un estudio para analizar el riesgo potencial generado por la maquinaria y equipo en el que se debe hacer un inventario de todos los factores y condiciones peligrosas que afecten a la salud del trabajador. |  | **X** |  | Sin embargo si tiene identificado que riesgos pueden presentarse. |
| Para todo riesgo que se haya detectado, se determinan: a) el tipo de daño; b) la gravedad del daño; c) la probabilidad de ocurrencia. |  | **X** |  |  |
| En base al estudio para analizar el riesgo potencial, el patrón: a) elabora el Programa Específico de Seguridad e Higiene para la Operación y Mantenimiento de la Maquinaria y Equipo, da a conocer a los trabajadores y asegurarse de su cumplimiento;  c) señala las áreas de tránsito y de operación de acuerdo a lo establecido. |  | **X** |  | No cumple sin embargo si se encuentra señalado el área de tránsito y operación en el área (empaque). |
| Capacita a los trabajadores para la operación segura de la maquinaria y equipo, así como de las herramientas que utilicen para desarrollar su actividad. | **X** |  |  | Personal externo. |
| **6. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES** | | | | |
| Participan en la capacitación que proporcione el patrón. | **X** |  |  |  |
| Utilizan el equipo de protección personal de acuerdo a las instrucciones de uso y mantenimiento proporcionadas por el patrón. |  | **X** |  | Conocen cual es el equipo de protección sin embargo no lo utilizan. |
| Usan el cabello corto o recogido, no portar cadenas, anillos, pulseras, mangas sueltas u otros objetos que pudieran ser factor de riesgo durante la operación. | **X** |  |  |  |
| Reportan al patrón cualquier anomalía de la maquinaria y equipo que pueda implicar riesgo. | **X** |  |  |  |
| **7. PROGRAMA ESPECÍFICO DE SEGURIDAD PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO** | | | | |
| Operación de maquinaria y equipo  g) el sistema de alimentación y retiro de la materia prima, subproducto y producto terminado no sean un factor de riesgo. | **X** |  |  |  |
| Se lleva un registro del mantenimiento preventivo y correctivo que se le aplique a la maquinaria y equipo, indicando en qué fecha se realizó; mantener este registro, al menos, durante doce meses. | **X** |  |  | No existe un documento como tal pero se tiene el registro de los mantenimientos. |
| **8. PROTECTORES Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD** | | | | |
| Se incorpora una protección al control de mando para evitar un funcionamiento accidental. |  | **X** |  | En el área donde se empaca el chile la máquina de lavado no cuenta con la protección adecuada (específicamente donde va la cadena de dicha máquina). |
| **9. UNIDADES DE VERIFICACIÓN** | | | | |
| El patrón contrata una Unidad de Verificación acreditada y aprobada, según lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, para la verificación o evaluación de la presente Norma. | **X** |  |  | Contratación de SENASICA. |

**ACCIONES CORRECTIVAS:**

* La organización tiene que elaborar un estudio para analizar los riesgos potenciales por maquinaria y equipo donde se deberá incluir, gravedad y posibilidad de ocurrencia dar a conocer a los trabajadores y asegurarse que dichos trabajadores cumplan las indicaciones de seguridad.
* La organización debe de obligar que el personal porte adecuadamente el equipo de protección personal enlistado en el reglamento del empaque.
* La organización debe incorporar protectores y dispositivos de seguridad a toda la maquinaria y equipo, así como los señalamientos correspondientes a dichos dispositivos.